**PROTOCOLOS**

**CORE-MOVIL**

**Message**

**Header**

* Code
* From
* To
  + Server
  + Área
  + Móviles
  + Todos

**Body** (byte [])

**OBSERVACIONES.** Un usuario solo podrá tener una conexión abierta con un móvil.

**Asignación de ID on Core.**

Para las trancas el ID de conexión será el ID de la base de datos con el que se registró, y el ID para los móviles, será el CI introducido por el propietario.

**SEGMENTACION DE CODES DE MENSAJES.**

Del 1 – 99 son mensajes enviados por el core.

Del 100 – 199 son mensajes enviados por el cliente móvil.

Del 200 – 299 son mensajes enviados por el cliente tranca.

**OBSERVACION DE INGRESO Y SALIDA.**

Todos los registros de ingreso o salida, solo se enviara al CORE, ya que no habría utilidad enviar a todas las trancas.

**OBSERVACION PARA LOS CLIENTE.**

En cada cliente habrá un archivo que almacenara un ID, para guardar las últimas actualizaciones, acorde el core actualice al cliente.

**OBSERVACION PARA LA CONFIRMACION DE VISITA.**

El client envía el time out de respuesta para la confirmación de la visita.